Afwd

Arev

Bfwd

Brev

Cfwd

Crev

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axis** | **IO Pin Addr** | **Ex IO Pin** | **TI 2 returns** | **TI 3 returns** | **Wire** |
| Afwd\_1 | 17 | 16 | 254 | 251 | Blue |
| Afwd\_2 | 27 | 34 |  |  |  |
| Arev\_1 | 23 | 18 | 63 | 255 | Brown |
| Arev\_2 | 24 | 3 |  |  |  |
| Bfwd\_1 | 18 | 1 | 249 | 255 | White |
| Bfwd\_2 | 19 | 31 |  |  |  |
| Brev\_1 | 22 | 32 | 223 | 253 | Yellow |
| Brev\_2 | 26 | 4 |  |  |  |
| Cfwd\_1 | 20 | 17 | 247 | 254 | Pink |
| Cfwd\_2 | 25 | 19 |  |  |  |
| Crev\_1 | 21 | 2 | 239 | 247 | Green |
| Crev\_2 | 28 | 20 |  |  |  |
| +3.3V | +3.3V | 30 | - |  | Red |
| Gnd | Gnd | 43 | - |  | Black |